

LATVIJAS REPUBLIKAS IEKŠLIETU MINISTRIJA

# INFORMĀCIJAS CENTRS

Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009, tālrunis: 67208218, fakss: 67208219

e-pasts: [kanceleja@ic.iem.gov.lv](mailto:kanceleja@ic.iem.gov.lv), mājas lapa: [www.ic.iem.gov.lv](http://www.ic.iem.gov.lv)

Rīgā

Nolikuma saņēmējiem

2009.gada 5 oktobrī

.gada

.

Nr.

.

Nr.

Uz

## 

Par konkursa nolikuma grozījumiem

Ar šo darām Jums zināmu, ka IeM Informācijas centra iepirkuma nolikumā (identifikācijas Nr. IeM IC v-2009/16) tika veikti sekojošie grozījumi:

Nolikuma pielikuma Nr.1, Tabula Nr.1 „Datu noliktavas Datu bāzes serveru minimālās tehniskās prasības”

|  |  |
| --- | --- |
| **Skaits** | 2 (divi) |
| **Nosaukums** | **Tehniskās/funkcionālās prasības** |
| Serveris | **Procesori:** *ātrdarbības līmenis pēc Standard Performance Evaluation Corporation (*[http://www.spec.org](http://www.spec.org/)*) SPECint\_rate2006 testa rezultātiem ne mazāks kā 250 punkti un pēc SPECjbb2005 testa rezultātiem ne mazāks ka 350'000 punkti. Lai apliecinātu testu rezultātu atbilstību, jāiesniedz izdruka no www.spec.org vai neatkarīgs trešās puses mērījumu protokols atbilstoši SPEC.org publicētajai metodoloģijai.*  **Procesoru veids**: *RISC arhitektūras tipa processori*  **Operatīva atmiņa**: *128GB ECC with single error bit correction paplašināma līdz 192GB, saglabājot esošus atmiņas moduļus.*  **Cietie diski**: *vismaz 2 x 73GB 15K RPM (SAS vai Fiber Channel) karsti maināmi (hot-swap) diski (apvienoti spogulī), servera korpuss paplašināms līdz 4 (četriem) cietiem diskiem*  **Disku kontrolieris**: *kontrolieris ar 512 MB cache atmiņu un bateriju, jāuztur RAID 0, 1, 5, 10*  **Paplašināšanas ligzdas:** *Vismaz 1 (viena) 64-bit PCI-X un 1 (viena) PCI-E brīvas ligzdas*  **Tīkla interfeisi**: *4 (četri) 100/1000Base-TX Ethernet (RJ45) pieslēgšanai datu glabāšanas tīkla infrastruktūrai (NAS) un divi Fiber Channel (4Gbit/s) adapteri.*  **Seriālie interfeisi:** *viens RS-232 ports*  Attālināti vadāms caur komandrindas un/vai Web saskarni.  **Vadības iespējas**: *Iebūvēts attālinātas vadības kontrolieris un programmatūra, vadība komandrindas un/vai WEB grafiskā interfeisa režīmā, uztur attālinātu virtuālo iekārtu pieslēgšanas funkciju. Ražotāja izstrādāta servera uzraudzības programmatūra ar pirms bojājumu brīdināšanu servera komponentēm - procesoram, atmiņai un cietajiem diskiem. Pirms bojājuma brīdinājums ir uzskatams par pamatu garantijas laikā veikt bezmaksas komponentes nomaiņu jebkurā piedāvātā servera autorizētā servisa centrā vai Pretendenta servisa centrā.*  **Ārējo datu nesēju nolasītāji**: *DVD-ROM*  **Elektriskā barošana**: *vismaz divi savstarpēji rezervējami karsti maināmi (hot-swap) barošanas bloki (220V, 50Hz)*  **Dimensijas un montāžas iespējas**: *montējams 19 collu stendā, montāžas sliežu komplekts 19 collu stendam*  **Dzesēšana:** *savstarpēji rezervējami karsti maināmi (hot-swap) ventilatori*  **OS savietojamība**: *savietojams ar Red Hat Enterprise Linux*  *9001 kvalitātes kontroles standarta sertifikāts ražotnei, ISO 14001 sertifikāts ražotnei un Europe CE kvalitātes sertifikāts serverim*  **Piedāvātās operētāj sistēmas jauninājumu abonēšana:***3 gadi* |

Pilna nolikuma versija un izmaiņas ir pieejamas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mājas lapā: http://www.ic.iem.gov.lv/?q=lv/node/469

Ar cieņu,

Priekšnieks J.Rītiņš

05.09.2009. 10:36

Vārdu skaits:

R.Reinicāns

67208787, [Raimonds.Reinicans@ic.iem.gov.lv](mailto:Raimonds.Reinicans@ic.iem.gov.lv)